1. 172.10.0.0
2. 255.255.255.128
3. 128-2 = 126
4. 172.10.0.0

172.10.0.128

1. 172.10.0.1 – 172.10.0.126

172.10.0.129 – 172.10.0.254

1. 172.10.0.127

172.10.0.255